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报价单位：                   
	服务对象
	服务内容要求
	数量
	水库/水闸名称
	报价（万元）

	小型水库
	坝容坝坝貌管护：1. 大坝坝顶、坝坡、坝脚、排水沟、溢洪道、反滤体、管理房内外及周边管理范围，定期清除杂草、灌木、杂树、垃圾、淤积杂物；
2. 坝面保持整洁，无高杂草、无藤蔓缠绕坝体；排水沟、溢洪道渠内无杂草、垃圾、淤积泥土，保证排水通畅；
3. 管理房室内外环境卫生清扫，门窗清理，房前屋后杂物清理堆放整齐；
4. 非汛期每季度至少全面除草清杂 1 次，汛期前完成 1 次全域清障；杂草高度控制在 20cm 以内；遇暴雨后及时清理坡面冲落杂物、排水沟淤积物；
5. 禁止在坝体、溢洪道范围内堆放杂物、种植农作物，发现立即清理。
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	上沙罗垌水库
下沙罗垌水库
新迳水库
石碧口水库
石船坑水库
汶良井水库
石门仔水库
双水水库

	

	
	标识标牌、指示（引）牌维护更新：1. 对水库大坝警示牌、安全警示标识、水位标识、管理责任牌等进行常态化巡检；2. 每季度开展 1 次全面排查，汛期前完成全部标牌检查维护；3. 保证标牌文字清晰、牢固、醒目，无倒伏。
	
	
	

	
	金属结构维护（启闭设备、闸门、拉杆、螺杆等）：1. 日常巡检：每月对启闭机、螺杆、闸门、拉杆、连接件等金属部件开展检查；
2. 润滑保养：螺杆、启闭机传动部位定期加注合格润滑油 / 润滑脂，启闭设备转动灵活，无卡滞；
3. 除锈防腐：对闸门、拉杆、外露金属构件清除锈迹、水垢、泥沙，打磨除锈，涂刷防锈漆；锈蚀严重部位增加处理频次；
4. 设备杂物清理：清除闸门缝隙、门槽内杂草、砂石、漂浮杂物，保障闸门启闭顺畅；
5. 发现零部件变形、缺损、故障，第一时间书面上报委托方，不得私自拆卸更换主要部件
	
	
	

	
	水库巡查、检查、人员及台账管理：1. 每座水库固定 1 名专职巡查责任人，落实到人；2. 规范填写巡查台账：记录巡查时间、巡查人员、水位、设施状况、发现问题、处置情况，纸质 + 电子台账双留存；发现安全隐患第一时间上报镇政府，做好隐患跟踪记录；3. 管护单位定期抽查各水库巡查履职情况，做好内部考核记录。
	
	
	

	
	用水调度：根据委托方要求，对水库用水进行合理调度。
	
	
	

	中型水闸
	水闸区域管护：1. 水闸闸室、上下游闸岸、护坦、消力池、启闭机房、管理房、管理范围岸坡开展除草除杂、垃圾清理；清除水面漂浮物；
2. 岸坡杂草高度控制 20cm 以内，闸室、机房内外保持干净整洁；闸孔、消力池无杂草、淤积垃圾阻碍水流；
3. 制止管理范围内乱堆乱放、乱种植行为，发现及时清理上报；
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	渡头仔水闸
	

	
	标识标牌、指示（引）牌维护更新：1. 对水闸安全警示牌、责任公示牌、水位标尺、指引标识进行常态化巡检；2. 每季度全面排查 1 次，汛期前全部维护到位；保证标识清晰牢固。
	
	
	

	
	金属结构维护（启闭设施、闸门、螺杆、拉杆等）：1. 每月巡检启闭机、螺杆、闸门、拉杆、门槽金属构件；2. 传动螺杆、启闭机轴承等部位定期加注润滑油，保证启闭转动灵活；3. 闸门、拉杆、外露金属构件清除水垢、泥沙、锈蚀，打磨除锈，涂刷防锈漆；锈蚀严重部位增加处置频次；4. 设备出现故障、构件损坏，第一时间书面上报委托方，不擅自改动主体设备。
	
	
	

	
	水闸巡查、检查、人员及台账管理：1. 落实固定巡查管理责任人，明确岗位职责；2. 管护单位对管理人员开展水利管护指导工作；3. 建立完整巡查台账，记录巡查时间、人员、设施状况、问题及处置；纸质电子台账同步存档；发现隐患立即上报镇政府，跟踪隐患处置；
	
	
	

	
	用水调度：根据委托方要求，对水闸用水进行合理调度。
	
	
	

	合计
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