
阳环（西）建审〔2026〕9号

关于阳西县业成工业有限公司标准化厂房建设工程项目环境影响报告表的批复
阳西县业成工业有限公司：

　　你公司报批的《阳西县业成工业有限公司标准化厂房建设工程项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现根据《中华人民共和国生态环境法典》，批复如下：
    一、项目位于阳西县新城中山火炬(阳西)产业转移工业园06A-01号，项目占地面积41806.06平方米，总建筑面积24686.94平方米。设计建设生产车间（5座1层）、研发楼（3层）及辅助工程，分别为1号#厂房、2号#厂房、3号#厂房、4号#厂房、5号#厂房和研发楼，其中2号#厂房和4号#厂房为二期项目用地，不在本次评价范围内。

本项目占地面积41806.06平方米，建筑面积17610.94平方米。项目建设内容：生产车间（3座1层），其中1号#厂房建筑面积3538平方米，3号#厂房建筑面积3538平方米，5号#厂房建筑面积1638平方米，1号#厂房（包括冲压区、水磨区、抛光区），3号#厂房（包括注塑区、组装区、成品区、仓库等），5号#厂房（包括员工活动中心），不设食堂和宿舍。项目建成后主要从事五金制品生产，生产各类剪刀，其中绷带剪刀S196约2489136把，不锈钢剪刀约161300把，剪刀约3112424把、剪刀19CM约1055400把，纱布剪约245400把，绷带剪刀14.5CM约408000把。项目总投资12000万元，其中环保投资50万元。
二、《报告表》编制依据较充分，评价范围、评价标准确定总体合适，项目概况介绍较清楚，环境影响评价方法总体符合环评技术导则及相关规范的要求，提出的环保措施基本可行，评价结论总体可信，原则同意批复《报告表》。项目建设和运营中还应重点做好以下工作:    
（一）项目不设施工营地，施工人员产生的生活污水依托已建好的厂房厕所，经三级化粪池处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级排放标准及中山火炬（阳西）产业转移工业园污水处理厂进水标准两者较严值后，由市政污水管网引至中山火炬（阳西）产业转移工业园污水处理厂进行处理；施工废水经隔油沉淀池处理后回用于施工场区洒水抑尘，不外排。
（二）施工扬尘通过采取合理选择运输路线并缩短怠速减速和加速的时间、施工场地围蔽、洒水降尘、避免敞开式运输等措施减少对周围环境敏感点的影响，废气污染物排放需满足广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值要求。

（三）施工期项目主要噪声源是机械运行时所产生的噪声及施工运输车辆噪声，通过选用低噪声机械设备、对强噪声机械应建立简易声屏障、设置临时围挡、施工运输车辆加强管理等措施，噪声标准执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)。

（四）施工过程中产生的生活垃圾交由环卫部门清运处理；建筑垃圾以及废弃土石方运至管理部门指定的弃渣场位置处理。
（五）营运期项目产生的生活污水经三级化粪池处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及中山火炬（阳西）产业转移工业园污水处理厂进水标准两者较严值后，排入市政污水管网，最终进入中山火炬（阳西）产业转移工业园污水处理厂处理；喷淋水、水磨废水经沉淀处理后循环回用，清洗废水与水磨废水混合经沉淀处理后回用于水磨工序，冷却循环水循环回用，均不外排。
（六）营运期项目生产废气主要为注塑废气、混料粉尘、破碎粉尘、打砂及抛光粉尘和臭味，VOCs的排放量为0.095t/a。注塑废气经上吸式集气罩点对点收集后采用两级活性炭吸附处理，分别通过15米高排气筒（DA001、DA002）高空排放，非甲烷总烃排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）（修改单自2024年7月1日起实施）表4大气污染物排放限值要求，臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值要求；打砂、抛光粉尘分别经工位收集后采用“湿式环保抛光集尘机+水喷淋”除尘设施处理，颗粒物排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值要求；混料粉尘通过加强车间管理、破碎粉尘通过加强车间通风以无组织形式排放，厂界无组织非甲烷总烃、颗粒物排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表9企业边界大气污染物浓度限值要求，厂界无组织臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建标准限值要求；厂区内非甲烷总烃无组织排放执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值要求。
（七）营运期应合理布局厂房，选用低噪声的生产设备，并对噪声源采取墙体隔音、减振、吸声、消音、距离衰减等治理措施，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准。
（八）营运期产生的生活垃圾收集后由环卫部门统一处理；一般固体废物（塑料边角料、废普通包装物、金属边角料、抛光沉渣、废磨片、水磨废渣）统一收集交由有处理能力的单位处理，其中塑料边角料经破碎后全部回用于注塑工序；危险废物（废活性炭、废润滑油、废含油抹布及手套、废润滑油桶）统一暂存于危险废物暂存间，定期委托有危险废物资质单位回收处置。
（九）营运期应严格落实风险事故防范措施，制定合理的事故应急措施，定期演练，一旦发生风险事故时，应及时采取适宜的应急措施，将对周围环境的影响降至最低限度。
（十）加强与周围群众及相关部门的沟通联系，及时发现问题，有问题须立即整改，以减少对周围环境的影响。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、自《报告表》批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，《报告表》应当在开工建设前报阳江市生态环境局阳西分局重新审核，未经阳江市生态环境局阳西分局重新审核同意的，不得擅自开工建设。

六、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。

七、项目建设和运行过程中如涉及规划、土地利用、建设、水务、消防、安全及排水许可等问题，应遵照相关法律法规要求到相应的行政主管部门办理有关手续。

八、建设单位应根据《排污许可管理条例》《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）等相关法律法规要求，办理相关排污许可手续。

九、建设单位应根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，自行开展环境保护验收工作。验收报告公示期满后5个工作日内，登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。　

十、其他未尽事宜，以有关法律、法规为准。

　　　　                         阳江市生态环境局

　　　　                         2026年9月17日
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