附表

**阳江市阳西县用户水龙头水质监测信息公开表（2021年第一季度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
| 1 | 阳江市阳西县城汇景路御景湾御景酒店附属商业街42号（阳西县新延生沐足城） | 阳西县扬帆供水有限公司 | 阳江市阳西县疾控中心 | 阳江市阳西县疾控中心 | 2021.1.25 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解牲总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬、汞、硒、铅、氰化物、氟化物、硝酸盐、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、游离余氯 | 经检测，结果为所检指标均达标． | 无 | 无 |
| 2 | 阳江市阳西县新城五区（县府饭堂） | 阳西县扬帆供水有限公司 | 阳江市阳西县疾控中心 | 阳江市阳西县疾控中心 | 2021.1.25 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解牲总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬、汞、硒、铅、氰化物、氟化物、硝酸盐、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、游离余氯 | 经检测，结果为所检指标均达标． | 无 | 无 |
| 3 | 阳江市阳西县东湖开发区（张飞大酒店） | 阳西县扬帆供水有限公司 | 阳江市阳西县疾控中心 | 阳江市阳西县疾控中心 | 2021.1.25 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解牲总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬、汞、硒、铅、氰化物、氟化物、硝酸盐、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、游离余氯 | 经检测，结果为所检指标均达标． | 无 | 无 |
| 4 | 阳江市阳西县城三区福兴1街10号（疾控中心） | 阳西县扬帆供水有限公司 | 阳江市阳西县疾控中心 | 阳江市阳西县疾控中心 | 2021.1.26 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解牲总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬、汞、硒、铅、氰化物、氟化物、硝酸盐、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、游离余氯 | 经检测，结果为所检指标均达标． | 无 | 无 |
| 5 | 阳江市阳西县滨江北路1号﹙阳西县福达酒店管理有限公司﹚ | 阳西县扬帆供水有限公司 | 阳江市阳西县疾控中心 | 阳江市阳西县疾控中心 | 2021.1.26 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解牲总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬、汞、硒、铅、氰化物、氟化物、硝酸盐、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、游离余氯 | 经检测，结果为所检指标均达标． | 无 | 无 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 阳江市阳西县迎宾大道﹙富东酒店﹚ | 阳西县扬帆供水有限公司 | 阳江市阳西县疾控中心 | 阳江市阳西县疾控中心 | 2021.1.27 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解牲总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬、汞、硒、铅、氰化物、氟化物、硝酸盐、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、游离余氯 | 经检测，结果为所检指标均达标． | 无 | 无 |
| 7 | 阳江市阳西县织贡镇西湖北路38号西湖峰景商住小区A2-101号、6#楼105号（阳西县西湖驿栈饮食中心） | 阳西县扬帆供水有限公司 | 阳江市阳西县疾控中心 | 阳江市阳西县疾控中心 | 2021.1.27 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解牲总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬、汞、硒、铅、氰化物、氟化物、硝酸盐、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、游离余氯 | 经检测，结果为所检指标均达标． | 无 | 无 |
| 8 | 阳江市阳西县东湖西侧方正东路南侧温泉城（双飞高新科技发展有限公司） | 阳西县扬帆供水有限公司 | 阳江市阳西县疾控中心 | 阳江市阳西县疾控中心 | 2021.1.27 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解牲总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬、汞、硒、铅、氟化物、氟化物、硝酸盐、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、游离余氯 | 经检测，结果为所检指标均达标． | 无 | 无 |
| 9 | 阳江市阳西县教育路1号（方正小学） | 阳西县扬帆供水有限公司 | 阳江市阳西县疾控中心 | 阳江市阳西县疾控中心 | 2021.1.28 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解牲总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬、汞、硒、铅、氰化物、氟化物、硝酸盐、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、游离余氯 | 经检测，结果为所检指标均达标． | 无 | 无 |
| 10 | 阳江市阳西县第二中学教师楼﹙阳西二中﹚ | 阳西县扬帆供水有限公司 | 阳江市阳西县疾控中心 | 阳江市阳西县疾控中心 | 2021.1.28 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解牲总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬、汞、硒、铅、氰化物、氟化物、硝酸盐、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、游离余氯 | 经检测，结果为所检指标均达标． | 无 | 无 |
| 11 | 阳江市阳西县粤丰广场小区 | 阳西源河自来水有限公司 | 阳江市阳西县疾控中心 | 阳江市阳西县疾控中心 | 2021.2.2 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解牲总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、铅、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、二氧化氯、游离余氯 | 经检测，结果为所检指标均达标． | 无 | 无 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 阳江市阳西县南湖小区 | 阳西源河自来水有限公司 | 阳江市阳西县疾控中心 | 阳江市阳西县疾控中心 | 2021.2.2 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解牲总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、铅、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、二氧化氯、游离余氯 | 经检测，结果为所检指标均达标． | 无 | 无 |
| 13 | 阳江市阳西县源河鸿景小区 | 阳西源河自来水有限公司 | 阳江市阳西县疾控中心 | 阳江市阳西县疾控中心 | 2021.2.2 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解牲总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、铅、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、二氧化氯、游离余氯 | 经检测，结果为所检指标均达标． | 无 | 无 |
| 14 | 阳江市阳西县未来城小区 | 阳西源河自来水有限公司 | 阳江市阳西县疾控中心 | 阳江市阳西县疾控中心 | 2021.2.3 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解牲总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、铅、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、二氧化氯、游离余氯 | 经检测，结果为所检指标均达标． | 无 | 无 |
| 15 | 阳江市阳西县织贡镇太平中心小学 | 阳西源河自来水有限公司 | 阳江市阳西县疾控中心 | 阳江市阳西县疾控中心 | 2021.2.3 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解牲总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、铅、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、二氧化氯、游离余氯 | 经检测，结果为所检指标均达标． | 无 | 无 |
| 16 | 阳江市阳西县上洋镇建设北路惠民街8号（阳西县上洋镇政府） | 阳西县扬帆供水有限公司 | 阳江市阳西县疾控中心 | 阳江市阳西县疾控中心 | 2021.2.4 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解牲总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬、汞、氟化物、硝酸盐、游离余氯 | 经检测，结果为所检指标均达标． | 无 | 无 |
| 17 | 阳江市阳西县溪头镇新城区人民北路37号（阳西县溪头镇彤心酒店） | 阳西县扬帆供水有限公司 | 阳江市阳西县疾控中心 | 阳江市阳西县疾控中心 | 2021.2.4 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解牲总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬、汞、氟化物、硝酸盐、游离余氯 | 经检测，结果为所检指标均达标． | 无 | 无 |
| 18 | 阳江市阳西县广湛路儒洞路段（儒洞好世界酒店） | 阳西县儒洞自来水厂 | 阳江市阳西县疾控中心 | 阳江市阳西县疾控中心 | 2021.2.4 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解牲总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬、汞、氟化物、硝酸盐、二氧化氯 | 经检测，结果为所检指标均达标． | 无 | 无 |
| 19 | 阳江市阳西县新圩镇新正街68号（阳西县新圩镇人民政府） | 阳西县新圩人民政府 | 阳江市阳西县疾控中心 | 阳江市阳西县疾控中心 | 2021.2.9 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解牲总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬、汞、氟化物、硝酸盐 | 经检测，硝酸盐、PH值不达标．． | 硝酸盐16.77mg/l(正常值≤10mg/l），PH值6.35（正常值6.5-8.5） | 由于水源为地下水，硝酸盐超标提示受地表污水、养殖场所等污染，建议更换水源，整治水源周边环境。 |
| 20 | 阳江市阳西县西湖南路1号（阳西县怡相会饭店） | 阳西县扬帆供水有限公司 | 阳江市阳西县疾控中心 | 阳江市阳西县疾控中心 | 2021.2.9 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解牲总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬、汞、氟化物、硝酸盐、游离余氯 | 经检测，结果为所检指标均达标． | 无 | 无 |
| 21 | 阳江市阳西县沙扒镇新华路1号（阳西县沙扒镇中心小学﹚ | 阳西县儒洞自来水厂 | 阳江市阳西县疾控中心 | 阳江市阳西县疾控中心 | 2021.2.10 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解牲总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬、汞、氟化物、硝酸盐、二氧化氯 | 经检测，结果为所检指标均达标． | 无 | 无 |
| 22 | 阳江市阳西县程村镇中华路（阳西县程村镇豪程食店﹚ | 阳西源河自来水有限公司 | 阳江市阳西县疾控中心 | 阳江市阳西县疾控中心 | 2021.2.10 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解牲总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬、汞、氟化物、硝酸盐、二氧化氯、游离余氯 | 经检测，结果为所检指标均达标． | 无 | 无 |
| 23 | 阳江市阳西县塘口塘北路189号（阳西县塘囗初级中学﹚ | 阳西县扬帆供水有限公司 | 阳江市阳西县疾控中心 | 阳江市阳西县疾控中心 | 2021.2.10 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解牲总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬、汞、氟化物、硝酸盐、游离余氯 | 经检测，结果为所检指标均达标． | 无 | 无 |
| 24 | 阳江市阳西县中山火炬工业园迎宾大道1号（阳西县德恒实验学校﹚ | 阳西县扬帆供水有限公司 | 阳江市阳西县疾控中心 | 阳江市阳西县疾控中心 | 2021.2.11 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解牲总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬、汞、氟化物、硝酸盐、游离余氯 | 经检测，结果为所检指标均达标． | 无 | 无 |
| 25 | 阳江市阳西县织箦镇冲口村委会（阳西县织箦镇冲口委会﹚ | 阳江市阳西县织箦镇冲口村委会 | 阳江市阳西县疾控中心 | 阳江市阳西县疾控中心 | 2021.2.11 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解牲总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬、汞、氟化物、硝酸盐 | 经检测，结果为所检指标均达标． | 无 | 无 |

注：⑴ 水样采集保存运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）的要求进行。

⑵ 以《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）作为评价标准，检测值在标准限值范围内评价为合格。